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Інструкція № _ 82 _
з охорони праці, безпеки життєдіяльності 
при користуванні нагрівальними приладами
1. Загальні положення
1.1. Ця інструкція поширюється на всі підрозділи коледжу.

1.2. До роботи з використанням нагрівальними приладами допускаються особи, що пройшли попередній при вступі на роботу медичний огляд, ввідний та первинний на робочому місці інструктажі, зокрема при роботі з електроустаткуванням.
1.3. Дозволяється користуватися тільки нагрівальними приладами промислового виробництва.
1.4. Місце користування приладами повинно відповідати протипожежним нормам.
1.5. Працівник, який користується нагрівальними приладами повинен:

· належно виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

· пам’ятати та розуміти, за що він несе особисту відповідальність;

· уміти надавати домедичну допомогу;

· уміти використовувати первинні засоби пожежогасіння.

1.6. Основні небезпечні та шкідливі фактори під час експлуатації електропобутових приладів :
· загроза отримання опіків;

· загроза ураження електрострумом; 

· недостатня освітленість  робочої зони;

· надмірна дія електромагнітного та мікрохвильового випромінювання.

1.7. Користування приладами, працюючими на рідкому, газоподібному, твердому паливі потребують додаткового дозволу служби охорони праці.
1.8. Не дозволяється:

· торкатися до клем та електропроводів, до розеток мережі, до арматури освітлення;

· відкривати електрощити;

· залишати без нагляду електронагрівальні прилади, що підключені до електромережі;

· користуватися електричною праскою, плиткою, чайником без спеціальних підставок, що не згорають;

· торкатися до води, що нагрівається в електронагрівачі та самої посудини (металевої), якщо вона є підключеною до мережі;

· використовувати папір або тканину як абажур.

1.9. Про усі випадки несправності розеток, вимикачів, відключення світла терміново повідомляти адміністрацію.

1.10. За невиконання даної інструкції винні притягаються до дисциплінарної відповідальності згідно правил внутрішнього трудового розпорядку. 

2. Вимоги безпеки перед початком роботи
2.1. Перед увімкненням електроприладу перевірте справність розетки мережі, а також, вилку і мережевий шнур, чи не порушена ізоляція.

2.2. Перевірте справність електроприладів.

2.3. Над нагрівальними пристроями з усіх боків від них на відстані 0,5 м не повинно бути пожежонебезпечних матеріалів; в приміщенні – вибухонебезпечних матеріалів.

2.4. Дотримуйтесь наступних заходів безпеки:

· уникайте перегрівання, переохолодження, а також попадання вологи та пилу всередину електроприладу;

· не ставите важкі предмети на корпус;

· не загороджуйте вентиляційні отвори, вони потрібні для запобігання перегріванню;

· щоб уникнути нещасних випадків не включайте апарат при знятому корпусі -це небезпечно для життя.

2.5. Оглянете робоче місце, приберіть з-під ніг усе, що може перешкодити роботі, звільните проходи до устаткування.

2.6. Забороняється використовувати електроприлади із пошкодженою ізоляцією, зберігати біля них рідини, які легко займаються, обгортати папером або тканиною електричні лампи.

2.7. Не працюйте на несправному обладнанні.

2.8. Перед початком роботи на електрообладнанні перевірте наявність і надійність кріплення захисних засобів і з’єднання захисного заземлення, занулення.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи
3.1.  Включити електричний прилад в мережу електричного струму.
3.2.  Під час користування електропобутовим приладом потрібно уважно стежити за його роботою, коли він ввімкнений в електромережу.

3.3.  Не допускайте, щоб шнур живлення звисав зі столу або був пошкоджений, перекручений, зав’язаний вузлом.

3.4.  Не торкайтеся до електроприладу, який включений в електромережу, мокрими руками.
3.5.  Забороняється висмикувати вилку електроприладу із розетки за шнур.

3.6. Не залишайте без нагляду працюючу апаратуру.

  4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1.   Вимкнути з мережі устаткування.
4.2. Дати охолонути приладу і сховати його в відведене місце зберігання.

4.3.   Привести до порядку робоче місце.
4.4. Повідомити  керівника  робіт  про всі недоліки, які були в процесі роботи.
  5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі небезпеки негайно вимкнути електропобутовий прилад, від’єднати його від електромережі.

5.2. Кожен працівник, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів тощо), зобов’язаний:

· негайно повідомити про це по телефону 101 до пожежної частини; 

· сповістити про пожежу адміністрацію навчального закладу;

· організувати зустріч пожежних підрозділів;

· вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння.

5.3. При виникненні пожежі гасити пожежу слід починати з вимикання джерела струму.

5.4. Електроустаткування, яке горить і знаходиться під напругою, необхідно гасити вуглекислотними або порошковими вогнегасниками, а в окремих випадках — сухим піском. Використовувати воду для гасіння забороняється.

5.5. При виявленні обірваного електричного дроту, звисаючого або такого, що торкається підлоги (землі), не наближатися до нього, негайно повідомити адміністрацію, залишатися на місці та попереджати інших.

5.6. У разі враження електричним струмом необхідно негайно відключити напругу, а при неможливості -потерпілого необхідно будь-яким з безпечних способів звільнити від дії струму.

5.7. При звільненні постраждалого від дії струму забороняється торкатися до нього незахищеними руками.

5.8.   Надати потерпілому першу медичну допомогу:

· при раптовій зупинці серця-завдати удару по грудині і почати реанімацію;

· якщо постраждалий у стані коми, -повернути його на живіт;

· при кровотечі –накласти джгут та пов’язку;

· при електричних опіках і ранах –накласти стерильні пов’язки;

· відправити потерпілого до лікарні для медичного огляду, щоб запобігти ускладнень від електротравми.

         5.9.  Про те, що сталося негайно повідомити свого безпосереднього керівника.

Заступник директора з                                                

адміністративно-господарської роботи                                     Сергій ПРИЩЕП

Погоджено:
Інженер з охорони праці                                                              Світлана РУБАН       

